Ajuda de Ligações

# Ligar a um URL da intranet

Para ligar a sites da intranet, cujos URLs incluem pontos (por exemplo, intranet.nomedaempresa.com), tem de os adicionar à lista de Excepções do URL do Trabalho.

1. Toque em > Definições > separador Ligações.
2. Toque em Ligações > separador Avançadas > Excepções.
3. Toque em Adicionar novo URL.
4. Em URL do Trabalho, introduza o URL da intranet.

Sugestão

Se utilizar vários URLs que partilham o mesmo nome de raiz da empresa, pode evitar introduzi-los individualmente, escrevendo *.nomedaempresa.com.

#### Consulte também

Alterar um URL da intranet

# Alterar definições do servidor

Não deverá ser necessário alterar estas definições, a menos que o servidor não utilize endereços IP atribuídos dinamicamente. A maioria dos ISPs e das redes privadas utilizam endereços IP atribuídos dinamicamente.

Os servidores que necessitam de um endereço IP atribuído também podem necessitar de uma maneira de mapear nomes de computadores a endereços IP. O dispositivo suporta duas opções de resolução de nomes: DNS e WINS.

Contacte o seu ISP para determinar qual a resolução de nomes de que necessita, obter o endereço específico do servidor e introduzir informações no separador Servidor. Além disso, pergunte se estão disponíveis endereços alternativos. Um endereço alternativo pode permitir ligar quando o servidor principal não estiver disponível.

#### Consulte também

Ligar à Internet

Ligar ao Trabalho

# Alterar um URL da intranet

1. Toque em > Definições > separador Ligações.
2. Toque em Ligações > separador Avançadas > Excepções.
3. Toque na excepção do URL da intranet que pretende alterar e efectue as alterações.

Sugestão

Para eliminar uma excepção do URL do trabalho, mantenha o toque na lista e toque em Eliminar.

#### Consulte também

Ligar a URLs da intranet

# Configurar definições de segurança de rede

É possível adicionar uma rede sem fios quando a rede é detectada, ou manualmente introduzindo informações de definições. Antes de executar estes passos, determine se necessita de informações de autenticação.

1. Para introduzir informações manualmente, toque em > Definições > separador Ligações > Wi-Fi > separador Sem Fios.

   Note que o dispositivo pode mencionar Placas de Rede em vez de Wi-Fi.

2. Em Configurar Redes Sem Fios, toque continuamente na rede que pretende configurar e seleccione Editar. Ou toque em Adicionar Novo para configurar uma nova rede.
3. Siga o assistente até à primeira página Configurar Autenticação de Rede.
   1. Seleccione o método de autenticação a partir da lista Autenticação.
   2. Para utilizar encriptação de dados, seleccione um método de encriptação a partir da lista Encriptação de dados.
   3. Para utilizar uma chave de rede automaticamente, toque em A chave é fornecida automaticamente.

      Em alternativa, introduza a chave de rede.

4. Conclua o assistente.

#### Consulte também

Introduzir novas definições sem fios

Configurar uma rede sem fios

Configurar definições de autenticação 802.1x

# Configurar definições de autenticação 802.1x

Antes de executar estes passos, determine se necessita de informações de autenticação.

1. Para introduzir informações manualmente, toque em > Definições > separador Ligações > Wi-Fi > separador Sem Fios.

   Note que o dispositivo pode mencionar Placas de Rede em vez de Wi-Fi.

2. Em Configurar Redes Sem Fios, toque continuamente na rede que pretende configurar e seleccione Editar. Ou toque em Adicionar Novo para configurar uma nova rede.
3. Siga o assistente para configurar a ligação.
   1. Na primeira página Configurar Autenticação de Rede, certifique-se de que a Encriptação de Dados não está Desactivada.
   2. Na segunda página Configurar Autenticação de Rede, seleccione Utilizar controlo de acesso de rede IEEE 802.1x. Em seguida, seleccione o Tipo EAP adequado.

#### Consulte também

Introduzir novas definições sem fios

Configurar definições de segurança de rede

Configurar uma rede sem fios

# Seleccionar redes

Não deverá ser necessário alterar estas definições. Contacte o seu ISP ou o administrador de rede antes de tentar efectuar alterações.

As redes Intranet ou Ethernet são geralmente utilizadas para actividades relacionadas com o trabalho, enquanto as redes Internet são utilizadas em casa para ligar ao ISP. As definições de A Minha Rede de Trabalho são utilizadas para ligações de rede privada, enquanto as definições da Internet são utilizadas para ligar a endereços da Internet.

É possível configurar programas no dispositivo para utilizar ligações específicas. Por exemplo, pode optar pela ligação automática do dispositivo ao ISP através de uma rede da Internet ao utilizar o Internet Explorer Mobile, mas pela ligação ao trabalho através de uma rede privada ao utilizar o processamento de mensagens.

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Ligações > separador Avançadas.
2. Toque em Seleccionar Redes.
3. Nas listas apropriadas, seleccione O Meu ISP ou A Minha Rede de Trabalho.

#### Consulte também

Ligar ao Trabalho

Ligar à Internet

# Ligar à Internet

Antes de começar, obtenha as seguintes informações:

- Do seu fornecedor de serviços de telemóvel: informações sobre o plano de conectividade de dados, nome do ponto de acesso e definições de segurança PAP/CHAP.
- Do seu fornecedor de serviços Internet (ISP) ou de serviços sem fios: nome do ponto de acesso, nome de utilizador e palavra-passe, e outras informações de segurança.

Para uma ligação GPRS, 1xRTT ou de acesso telefónico:

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Ligações.
2. Em O Meu ISP, toque em Adicionar uma nova ligação por modem.
3. Introduza um nome para a ligação, efectue um dos seguintes procedimentos e toque em Seguinte.
   - Para uma ligação GPRS, seleccione Linha Móvel (GPRS).
   - Para uma ligação 1xRTT, seleccione Linha Móvel.
4. Introduza o número de telefone ou o ponto de acesso indicado pelo fornecedor de serviços e toque em Seguinte.
5. Introduza as credenciais indicadas pelo fornecedor de serviços e toque em Concluir.

Para uma ligação Wi-Fi:

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Wi-Fi > Adicionar Novo.

   Note que o dispositivo pode mencionar Placas de Rede em vez de Wi-Fi.

2. Siga o assistente de configuração de rede sem fios.

- Do seu fornecedor de serviços de telemóvel; informações sobre o plano de conectividade de dados, nome do ponto de acesso e definições de segurança PAP/CHAP.
- Do seu fornecedor de serviços Internet (ISP) ou de serviços sem fios: nome do ponto de acesso, nome de utilizador e palavra-passe, e outras informações de segurança.

Para uma ligação GPRS, 1xRTT ou de acesso telefónico:

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Ligações.
2. Em O Meu ISP, toque em Adicionar uma nova ligação por modem.
3. Introduza um nome para a ligação, efectue um dos seguintes procedimentos e toque em Seguinte.
   - Para uma ligação GPRS, seleccione Linha Móvel (GPRS).
   - Para uma ligação 1xRTT, seleccione Linha Móvel.
4. Introduza o número de telefone ou o ponto de acesso indicado pelo fornecedor de serviços e toque em Seguinte.
5. Introduza as credenciais indicadas pelo fornecedor de serviços e toque em Concluir.

Para uma ligação Wi-Fi:

1. Toque em > Definições > Definições Wi-Fi > Wi-Fi > Adicionar Novo.

   Note que o dispositivo pode mencionar Placas de Rede em vez de Wi-Fi.

2. Siga o assistente de configuração de rede sem fios.

- Do seu fornecedor de serviços móveis: informações sobre o plano de conectividade de dados, nome do ponto de acesso e definições de segurança PAP/CHAP.
- Do seu fornecedor de serviços Internet (ISP) ou de serviços sem fios: nome do ponto de acesso, nome de utilizador e palavra-passe, e outras informações de segurança.

Para uma ligação GPRS, 1xRTT ou de acesso telefónico:

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Ligações.
2. Em A Minha Rede de Trabalho, toque em Adicionar uma nova ligação por modem.
3. Introduza um nome para a ligação, efectue um dos seguintes procedimentos e toque em Seguinte.
   - Para uma ligação GPRS, seleccione Linha Móvel (GPRS).
   - Para uma ligação 1xRTT, seleccione Linha Móvel.
4. Introduza o número de telefone ou o ponto de acesso indicado pelo fornecedor de serviços e toque em Seguinte.
5. Introduza as credenciais indicadas pelo fornecedor de serviços e toque em Concluir.

Para uma ligação Wi-Fi:

1. Toque em > Definições > Definições Wi-Fi > Wi-Fi > Novo.
2. Siga o assistente de configuração de rede sem fios.

Sugestões

Para configurar uma placa de rede ou uma ligação de rede sem fios ao seu ISP, adicione uma nova ligação em Wi-Fi. Note que o dispositivo pode mencionar Placas de Rede em vez de Wi-Fi.

Para eliminar uma ligação, mantenha o toque na ligação que pretende remover e toque em Eliminar.

#### Consulte também

Terminar uma ligação

Ligar ao Trabalho

Configurar uma placa de rede

Configurar uma rede sem fios

Configurar uma ligação por modem

Configurar ligações ao servidor VPN

Configurar definições do servidor proxy

# Ligar ao Trabalho

Antes de começar, obtenha as informações que se seguem do administrador de rede:

Para uma ligação GPRS, 1xRTT ou de acesso telefónico, obtenha o número de telefone do servidor ou o nome do ponto de acesso, o seu nome de utilizador e palavra-passe.

Para uma ligação VPN, obtenha o nome do anfitrião, o tipo de VPN (IPSec/L2TP ou PPTP) e o seu nome de utilizador e palavra-passe. Também poderá ser necessária uma chave para autenticação.

Para uma ligação GPRS, 1xRTT ou de acesso telefónico:

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Ligações.
2. Em A Minha Rede de Trabalho, toque em Adicionar uma nova ligação por modem.
3. Introduza um nome para a ligação, efectue um dos seguintes procedimentos e toque em Seguinte.
   - Para uma ligação GPRS, seleccione Linha Móvel (GPRS).
   - Para uma ligação 1xRTT, seleccione Linha Móvel.
4. Introduza o número de telefone ou o endereço do ponto de acesso fornecido pelo administrador de rede e toque em Seguinte.
5. Introduza as credenciais fornecidas pelo administrador de rede e toque em Concluir.

Para uma ligação VPN:

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Ligações.
2. Em A Minha Rede de Trabalho, toque em Adicionar uma nova ligação ao servidor VPN.
3. Introduza um nome para a ligação, o nome do anfitrião ou endereço IP, e o tipo de VPN e toque em Seguinte.
4. Se o tipo de VPN for IPSec/L2TP, escolha o método de autenticação especificado pelo administrador de rede (um certificado no dispositivo ou chave pré-partilhada) e toque em Seguinte.
5. Introduza as credenciais fornecidas pelo administrador de rede e toque em Concluir.

Para uma ligação Wi-Fi:

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Wi-Fi > Adicionar Novo.

   Note que o dispositivo pode mencionar Placas de Rede em vez de Wi-Fi.

2. Siga o assistente de configuração de rede sem fios.

Sugestão

Para eliminar uma ligação, mantenha o toque na ligação que pretende remover e toque em Eliminar.

#### Consulte também

Terminar uma ligação

Configurar uma placa de rede

Configurar uma rede sem fios

Configurar uma ligação por modem

Configurar ligações ao servidor VPN

Configurar definições do servidor proxy

Ligar à Internet

# Terminar uma ligação

Pode ser útil terminar uma ligação quando esta deixar de ser necessária. Este procedimento liberta recursos no dispositivo e pode reduzir os custos de ligação.

1. Toque em Iniciar > Definições > separador Ligações > Wireless Manager.
2. Toque no botão da ligação que pretende terminar, tal como Bluetooth ou Wi-Fi.

Quando a ligação terminar, aparece a indicação Desligado por baixo do botão.

# Introduzir novas definições sem fios

É possível adicionar uma rede sem fios quando a rede é detectada, ou manualmente introduzindo informações de definições.

1. Para introduzir informações manualmente, toque em > Definições > separador Ligações > Wi-Fi > separador Sem Fios.

   Note que o dispositivo pode mencionar Placas de Rede em vez de Wi-Fi.

2. Toque em Adicionar Novo. Ou, se a rede for detectada, toque no nome da rede.
3. Siga os passos do assistente.

#### Consulte também

Configurar definições de segurança de rede

Configurar uma rede sem fios

Configurar definições de autenticação 802.1x

# Iniciar sessão nos serviços de rede

Antes de começar, obtenha as informações que se seguem do administrador de rede: nome de utilizador, palavra-passe e domínio. Alguns certificados não necessitam de palavra-passe.

1. Introduza o nome de utilizador, a palavra-passe e o domínio.
2. Para guardar a sua palavra-passe, para que esta não lhe seja pedida de cada vez que estabelecer ligação, seleccione a caixa de verificação Guardar palavra-passe.

Nota

Os certificados já configurados para esta rede deverão ser automaticamente seleccionados pelo dispositivo. Se o certificado não for seleccionado automaticamente, ser-lhe-á pedido que seleccione o certificado necessário.

#### Consulte também

Seleccionar um certificado

Configurar definições de proxy avançadas

Configurar definições do servidor proxy

# Configurar uma ligação por modem

Antes de começar, obtenha do seu fornecedor de serviços Internet (ISP) ou do seu fornecedor de serviços sem fios, o número de telefone do servidor ISP ou do ponto de acesso, nome de utilizador e palavra-passe.

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Ligações.
2. Para criar uma nova ligação, em ambos os grupos, toque em Adicionar uma nova ligação por modem.
3. Introduza um nome para a ligação, como, por exemplo, o nome da sua empresa.
4. Na lista Seleccionar um modem, toque no seu tipo de modem e toque em Seguinte.
5. Nos ecrãs que se seguem, introduza as informações que obteve do seu fornecedor de serviços Internet (ISP) ou do seu fornecedor de serviços sem fios.

Notas

As ligações sem fios podem ser estabelecidas através de uma rede telefónica móvel ou GPRS. Se estiver a utilizar uma rede telefónica móvel para ligar, em Seleccionar uma lista de modems , toque em Linha Móvel. Se estiver a utilizar GPRS, toque em Linha Móvel (GPRS).

Se estiver a utilizar um modem externo, na lista Seleccionar um modem, seleccione o modem pelo nome. Se não existir uma lista para o modem externo, toque em Compatível com Hayes na COM1.

Se estiver a telefonar de um complexo empresarial ou de um hotel, onde seja necessário marcar o 9 (nove) antes de marcar o número de telefone, introduza 9 antes do número de telefone. Também é possível fazê-lo, utilizando regras de marcação ou locais de marcação.

Caso saiba que parte do número de telefone muda frequentemente enquanto viaja, pode criar regras de marcação para evitar criar várias ligações por modem para o mesmo número de telefone.

Se estiver a utilizar GPRS, em vez de um número de telefone será necessário introduzir o nome do ponto de acesso fornecido pelo fornecedor de serviços sem fios.

Notas

As ligações sem fios podem ser estabelecidas através de uma rede telefónica móvel. Se estiver a utilizar uma rede telefónica móvel para ligar, em Seleccionar uma lista de modems , toque em Linha Móvel.

Se estiver a utilizar um modem externo, na lista Seleccionar um modem, seleccione o modem pelo nome. Se não existir uma lista para o modem externo, toque em Compatível com Hayes na COM1.

Se estiver a telefonar de um complexo empresarial ou de um hotel, onde seja necessário marcar o 9 (nove) antes de marcar o número de telefone, introduza 9 antes do número de telefone. Também é possível fazê-lo, utilizando regras de marcação ou locais de marcação.

Caso saiba que parte do número de telefone muda frequentemente enquanto viaja, pode criar regras de marcação para evitar criar várias ligações por modem para o mesmo número de telefone.

Notas

Se estiver a utilizar um modem externo, na lista Seleccionar um modem, seleccione o modem pelo nome. Se não existir uma lista para o modem externo, toque em Compatível com Hayes na COM1.

Se estiver a telefonar de um complexo empresarial ou de um hotel, onde seja necessário marcar o 9 (nove) antes de marcar o número de telefone, introduza 9 antes do número de telefone.

# Configurar definições de proxy avançadas

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Ligações.
2. Toque em Editar o meu servidor proxy. Se não tiver sido configurado um servidor proxy, toque em Configurar o meu servidor proxy.
3. Seleccione Esta rede liga à Internet e Esta rede utiliza um servidor proxy para ligar à Internet e introduza o nome do servidor proxy.
4. Toque em Avançadas.
5. Seleccione um tipo de servidor proxy.
6. Para o tipo de servidor apropriado, introduza o nome e a porta do servidor proxy.
7. Se necessário, introduza as credenciais para ligação com o seu servidor proxy.
8. Se estiver a configurar um proxy Socks, seleccione Socks 4 ou Socks 5. Se necessário, introduza as credenciais para ligação com o seu servidor proxy.

#### Consulte também

Configurar uma placa de rede

# Seleccionar um certificado

Os certificados já configurados para esta rede deverão ser automaticamente seleccionados pelo dispositivo. Se o certificado não for seleccionado automaticamente, o sistema pede-lhe que seleccione o certificado necessário. Para informações sobre o certificado correcto a seleccionar, consulte o administrador de rede.

1. Para seleccionar um certificado, toque no certificado pretendido.
2. Quando solicitado, introduza o seu nome de utilizador, a palavra-passe e o nome de domínio.

   O dispositivo liga-se automaticamente.

# Configurar uma rede sem fios

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Wi-Fi > Sem Fios.

   Note que o dispositivo pode mencionar Placas de Rede em vez de Wi-Fi.

2. Em Redes a aceder, seleccione Todas disponíveis, Só pontos de acesso ou Só computador-a-computador na lista, consoante os tipos de redes com as quais é estabelecida a ligação.
3. Efectue um dos procedimentos seguintes:
   - Se não vir a rede pretendida, toque em Adicionar Novo e siga as instruções no ecrã.
   - Para alterar as definições de uma rede já configurada, toque na rede e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Nota

Para ligar a uma rede, no separador Sem Fios, toque continuamente no nome da ligação e toque em Ligar.

#### Consulte também

Introduzir novas definições sem fios

Configurar definições de segurança de rede

Configurar definições de autenticação 802.1x

# Configurar uma placa de rede

Utilize uma placa de rede para ligar directamente a uma rede Ethernet. Uma vez estabelecida a ligação, pode ver a Internet ou uma intranet ou transferir correio electrónico. Certifique-se de que adquiriu e configurou uma placa de rede compatível com o dispositivo.

Antes de começar, obtenha as informações que se seguem do administrador de rede: nome de utilizador, palavra-passe e nome de domínio. Consoante a rede, podem ser necessárias definições de ligação ao servidor proxy ou VPN.

1. Insira a placa de rede no dispositivo.
2. Da primeira vez que inserir a placa, a opção Definições de Rede aparece automaticamente, o que permite a configuração da placa de rede. Se não aparecer, ou para mudar definições, toque em > Definições > separador Ligações > Wi-Fi > separador Adaptadores de Rede.

   Note que o dispositivo pode mencionar Placas de Rede em vez de Wi-Fi.

3. Para introduzir informações específicas do servidor, no ecrã Config. Adapt. Rede, toque no adaptador de rede apropriado.
4. Dado que a maioria das redes utiliza DHCP, deve habitualmente ser seleccionada a opçãoUtiliz. end. IP atrib. pelo servidor. Se tiver recebido instruções para utilizar um endereço IP específico, seleccione Utilizar end. IP específico e introduza as informações fornecidas pelo administrador de rede.
5. Se necessário, ligue a placa à rede utilizando um cabo de rede. Para informações, consulte a documentação fornecida com a placa de rede.
6. Para iniciar uma ligação, insira a placa de rede. Em seguida, utilize um programa, tal como o Internet Explorer Mobile, para navegar na Internet. O dispositivo liga-se automaticamente.

Nota

Se utiliza a placa de rede com duas redes, uma rede privada no local de trabalho e uma em casa para a Internet, é necessário mudar a rede com a qual a placa de rede estabelece ligação.

#### Consulte também

Ligar à Internet

Ligar ao Trabalho

Configurar definições do servidor proxy

Configurar ligações ao servidor VPN

# Configurar um gateway WAP

Para aceder a sites WAP através do Internet Explorer Mobile, configure o dispositivo para utilizar um gateway WAP.

Antes de começar, obtenha do seu ISP, o número de telefone, o nome de utilizador e a palavra-passe do servidor ISP. Do seu fornecedor de serviços sem fios, obtenha o nome e o número da porta do servidor de gateway WAP.

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Ligações.
2. Toque em Editar o meu servidor proxy. Se não tiver sido configurado um servidor proxy, toque em Configurar o meu servidor proxy.
3. No separador Definições do Proxy, seleccione as caixas de verificação Esta rede liga à Internet e Esta rede utiliza um servidor proxy para ligar à Internet.
4. Se necessário, na caixa Servidor proxy, introduza o nome do servidor proxy.
5. Toque em Avançadas > WAP.
6. Na caixa Servidor, introduza o nome do servidor de gateway WAP. Em Porta, introduza o número da porta. O número da porta WAP mais comum é 9201.
7. Introduza as credenciais de início de sessão requeridas pelo servidor de gateway WAP.

Nota

Alguns dispositivos não suportam a visualização de sites WAP.

Consulte também

Configurar uma ligação por modem

Configurar uma placa de rede

# Configurar definições do servidor proxy

Se estiver ligado ao seu ISP ou a uma rede privada durante a sincronização, o dispositivo deve transferir definições correctas de proxy durante a sincronização a partir do computador. Se estas definições não existirem no seu computador ou se for necessário modificá-las, pergunte ao seu ISP ou ao administrador de rede o nome do servidor proxy, tipo de servidor, porta, tipo de protocolo Socks utilizado, bem como o seu nome de utilizador e palavra-passe antes de começar.

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Ligações.
2. Se não tiver sido configurado um servidor proxy, toque em Configurar o meu servidor proxy. Caso contrário, toque em Editar o meu servidor proxy.
3. Seleccione as caixas de verificação Esta rede liga à Internet e Esta rede utiliza um servidor proxy para ligar à Internet.
4. Na caixa Servidor proxy, introduza o nome do servidor proxy.
5. Para mudar definições como o número da porta ou o tipo de servidor proxy, toque em Avançadas, toque na definição que pretende mudar e introduza as novas informações. Para mais informações, consulte Configurar definições de proxy avançadas.

Sugestões

Para efectuar qualquer uma das acções que se seguem, toque em > Definições > separador Ligações > Ligações> Gerir ligações existentes.

Para | Faça isto:
--- | ---
Mudar definições existentes | Seleccione a ligação e toque em Editar.
Iniciar uma ligação manualmente | Toque continuamente na ligação, e toque em Ligar.
Eliminar uma ligação | Toque continuamente na ligação que pretende remover, e toque em Eliminar.

#### Consulte também

Ligar ao Trabalho

Ligar à Internet

# Configurar ligações ao servidor VPN

A ligação VPN ajuda-o a ligar com segurança a servidores, tais como uma rede empresarial, através da Internet. Peça ao administrador de rede o seu nome de utilizador, palavra-passe, nome de domínio, definições TCP/IP e nome do anfitrião do servidor VPN ou endereço IP antes de começar.

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Ligações.
2. Para criar uma nova ligação ao servidor VPN, toque em Adicionar uma nova ligação ao servidor VPN e siga as instruções do Assistente de Nova Ligação.

Sugestões

Para efectuar qualquer uma das acções que se seguem, toque em > Definições > separador Ligações > Ligações> Gerir ligações existentes.

Para | Faça isto:
--- | ---
Mudar definições existentes | Seleccione a ligação e toque em Editar.
Iniciar uma ligação manualmente | Toque continuamente na ligação, e toque em Ligar.
Eliminar uma ligação | Toque continuamente na ligação que pretende remover, e toque em Eliminar.

Normalmente, não é necessário mudar as definições avançadas. No entanto, as definições avançadas têm de ser mudadas quando:

- O servidor ao qual está a ligar não utilizar endereços atribuídos dinamicamente e for necessário introduzir as definições TCP/IP.
- For necessário alterar as definições do servidor DNS ou WINS.

#### Consulte também

Terminar uma ligação

Ligar ao Trabalho

Ligar à Internet

# Como...

Configurar uma placa de rede

# Como...

Configurar uma placa de rede

# Como...

Configurar uma placa de rede

# Como...

Ligar à Internet

Ligar ao Trabalho

# Como...

Configurar ligações ao servidor VPN

Ligar à Internet

Ligar ao Trabalho

# Como...

Configurar ligações ao servidor VPN

Ligar à Internet

Ligar ao Trabalho

# Como...

Configurar ligações ao servidor VPN

Ligar à Internet

Ligar ao Trabalho

# Como...

Ligar ao Trabalho

Configurar ligações ao servidor VPN

# Como...

Configurar definições de proxy avançadas

Configurar definições do servidor proxy

Configurar um gateway WAP

# Como...

Configurar definições de proxy avançadas

Configurar definições do servidor proxy

Configurar um gateway WAP

# Como...

Configurar definições do servidor proxy

Configurar definições de proxy avançadas

Configurar um gateway WAP

# Como...

Configurar uma ligação por modem

# Como...

Alterar definições do servidor

Configurar uma ligação por modem

# Como...

Configurar uma ligação por modem

Descrição geral do Remote Desktop Mobile

# Como...

Configurar uma ligação por modem

Alterar definições do servidor

# Como...

Configurar uma ligação por modem

# Como...

Configurar uma ligação por modem

# Como...

Configurar uma ligação por modem

# Como...

Configurar uma ligação por modem

# Como...

Configurar uma ligação por modem

Terminar uma ligação

Configurar uma escolha automática para ligações

# Como...

Configurar uma ligação por modem

# Como...

Seleccionar redes

Ligar ao Trabalho

Ligar à Internet

# Ajuda na Web

Está disponível Ajuda adicional na Web.

Para navegar na Ajuda online:

1. Abra o Internet Explorer Mobile.
2. Toque em Favoritos.
3. Toque em Explore Windows Mobile.

Para procurar Ajuda neste dispositivo, toque aqui.

# Ajuda na Web

Está disponível Ajuda adicional na Web.

Para navegar na Ajuda online:

1. Abra o Internet Explorer Mobile.
2. Toque em Favoritos.
3. Toque em Explore Windows Mobile.

Para procurar Ajuda neste dispositivo, toque aqui.

# Ajuda na Web

Está disponível Ajuda adicional na Web.

Para navegar na Ajuda online:

1. Abra o Internet Explorer Mobile.
2. Toque em Favoritos.
3. Toque em Explore Windows Mobile.

Para procurar Ajuda neste dispositivo, toque aqui.

# Ajuda na Web

Está disponível Ajuda adicional na Web.

Para navegar na Ajuda online:

1. Abra o Internet Explorer Mobile.
2. Toque em Favoritos.
3. Toque em Explore Windows Mobile.

Para procurar Ajuda neste dispositivo, toque aqui.

# Ajuda na Web

Está disponível Ajuda adicional na Web.

Para navegar na Ajuda online:

1. Abra o Internet Explorer Mobile.
2. Toque em Favoritos.
3. Toque em Explore Windows Mobile.

Para procurar Ajuda neste dispositivo, toque aqui.

# Ajuda na Web

Está disponível Ajuda adicional na Web.

Para navegar na Ajuda online:

1. Abra o Internet Explorer Mobile.
2. Toque em Favoritos.
3. Toque em Explore Windows Mobile.

Para procurar Ajuda neste dispositivo, toque aqui.

# Como...

Seleccionar redes

# Como...

Ligar à Internet

Ligar ao Trabalho

Terminar uma ligação

Configurar um gateway WAP

# Como...

Iniciar sessão nos serviços de rede

Configurar definições de proxy avançadas

# Como...

Iniciar sessão nos serviços de rede

Configurar definições de proxy avançadas

# Como...

Seleccionar um certificado

Configurar definições de proxy avançadas

Configurar definições de segurança de rede

# Como...

Introduzir novas definições sem fios

Configurar uma rede sem fios

Configurar definições de segurança de rede

# Como...

Alterar definições do servidor

Configurar definições de segurança de rede

Introduzir novas definições sem fios

# Como...

Configurar definições de autenticação 802.1x

# Como...

Ligar à Internet

Configurar uma ligação por modem

Terminar uma ligação

# Como...

Configurar uma rede sem fios

Introduzir novas definições sem fios

Configurar definições de segurança de rede

# Configurar uma escolha automática para ligações

Caso tenha criado mais do que uma ligação, pode configurar o dispositivo para ligar automaticamente à melhor ligação disponível.

1. Toque em > Definições > separador Ligações > Ligações.
2. Em ambos os grupos, toque em Gerir ligações existentes.
3. Toque em Escolha automática.

#### Consulte também

Terminar uma ligação

Ligar ao Trabalho

Ligar à Internet

Configurar uma rede sem fios

Configurar uma ligação por modem

Configurar ligações ao servidor VPN

# Ligar ou desligar a energia sem fios

É possível desligar a energia fornecida às ligações sem fios num único local. Trata-se de uma maneira rápida de conservar a energia da bateria ou de preparar o dispositivo para uma viagem de avião.

1. Toque em > Definições > separador Ligações.
2. Toque em Wireless Manager.
3. Efectue um dos procedimentos seguintes:
   - Toque no botão correspondente ao tipo de ligação sem fios pretendida (tal como Bluetooth ou Telefone) para o ligar ou desligar. Se estiver desligado, o botão apresenta uma cor mais clara e um ícone marcado com um X.
   - Toque em Todas para ligar ou desligar todas as ligações em fios (só disponível se existir mais do que um tipo de ligação sem fios no dispositivo).

Nota

Para mudar as definições de um dos tipos de ligação sem fios, toque em Menu e, em seguida, toque no tipo de definições que pretende mudar.

#### Consulte também

Ligar e desligar o Bluetooth

Terminar uma parceria Bluetooth

Alterar definições do telefone

# Como...

Ligar ou desligar a energia sem fios

Ligar e desligar o Bluetooth

Terminar uma parceria Bluetooth

Alterar definições do telefone

# Ver um documento ligado a uma mensagem de correio electrónico

Se uma mensagem de correio electrónico recebida incluir uma ligação para um documento localizado no SharePoint ou num servidor de ficheiros internos, é possível ver esse documento. Contudo, só pode ver o documento se tiver uma conta do Microsoft Outlook que permita sincronizar com o Microsoft Exchange Server 2007 ou posterior. O Exchange Server também tem de estar configurado de modo a permitir aceder a bibliotecas de documentos do SharePoint ou a servidores de ficheiros internos.

1. No ecrã Hoje, toque em Iniciar > Mensagens.
2. Seleccione uma conta de correio electrónico e, em seguida, abra uma mensagem com uma ligação para um documento do SharePoint.
3. Seleccione a ligação para abrir o documento.

# Importar um certificado de segurança

Para utilizar S/MIME no dispositivo móvel e no computador pessoal, é necessário importar o certificado de segurança S/MIME do computador para o dispositivo móvel.

1. No computador, clique em Iniciar > Executar e, em seguida, escreva mmc na caixa Abrir.
2. Clique em Ficheiro > Adicionar/Remover Snap-in > Adicionar.
3. Na lista Snap-in, clique em Certificados e, em seguida, clique em Adicionar.
4. Clique em A minha conta de utilizador > Concluir > Fechar.
5. Em Raiz da Consola, expanda a pasta Certificados – Utilizador Actual.
6. Expanda a pasta Pessoal e, em seguida, clique na pasta Certificados.
7. Na lista de certificados, clique com o botão direito do rato no certificado de segurança e, em seguida, clique em Todas as Tarefas > Exportar.
8. Termine o Assistente de Exportação de Certificados, crie uma palavra-passe para o certificado e guarde o ficheiro de certificado (.pfx) no ambiente de trabalho.
9. Copie o ficheiro de certificado para a pasta My Documents no dispositivo móvel utilizando o ActiveSync.
10. No dispositivo móvel, toque em Iniciar > Programas > Explorador de Ficheiros.
11. Toque em Menu > My Documents.
12. Toque no ficheiro de certificado e introduza a palavra-passe.

# Gerir certificados num dispositivo

1. Toque em > Definições > separador Sistema > Certificados.
2. Toque no separador para o tipo de certificado que pretende ver ou gerir.

- Certificados Pessoais, que identificam o utilizador do dispositivo.
- Certificados Intermédios, que ajudam a autenticar os certificados recebidos de outros anfitriões.
- Certificados Raiz, que autenticam os certificados recebidos de outros anfitriões.

Pode ver os detalhes de qualquer tipo de certificado e eliminar os certificados que adicionou (mas não os que foram adicionados pelo administrador do dispositivo). Contudo, só pode renovar/prolongar para além da data de expiração, os certificados pessoais.

#### Consulte também

Ver detalhes do certificado

Renovar um certificado pessoal

Eliminar um certificado

Inscrever para um novo certificado pessoal

Instalar um novo certificado pessoal a partir de um ficheiro

Adicionar um certificado raiz ou intermédio

# Inscrever para um novo certificado pessoal

Um certificado pessoal identifica-o perante outras pessoas e entidades, tais como uma rede.

1. Ligue o dispositivo ao computador.
2. No computador, abra o ActiveSync.
3. Clique em Ferramentas > Ferramentas Avançadas > Obter Certificados do Dispositivo.
4. Em Ver, clique num tipo de certificado.
5. Clique em Inscrever e, em seguida, siga as instruções apresentadas em cada caixa de diálogo.

O novo certificado é copiado para o armazém de certificados Pessoais no dispositivo.

#### Consulte também

Instalar um novo certificado pessoal a partir de um ficheiro

Ver detalhes do certificado

# Instalar um novo certificado pessoal a partir de um ficheiro

Importar um ficheiro .pfx ou .p12 é uma alternativa à inscrição para um certificado pessoal. Um certificado pessoal identifica-o perante outras pessoas e entidades, tais como uma rede.

1. Copie um ficheiro .pfx ou .p12 para uma pasta no dispositivo.
2. Abra o ficheiro .pfx ou .p12 no explorador de ficheiros do dispositivo.
3. Escreva a palavra-passe para desbloquear o ficheiro e toque em Concluído.

O novo certificado é copiado para o armazém de certificados Pessoais no dispositivo.

#### Consulte também

Inscrever para um novo certificado pessoal

Ver detalhes do certificado

# Adicionar um certificado raiz ou intermédio

Os certificados raiz ou intermédio ajudam a autenticar outros certificados.

1. Copie um ficheiro .cer codificado em DER, um ficheiro .cer codificado em base64 ou um ficheiro .p7b para uma pasta no dispositivo.
2. No dispositivo, toque em Iniciar > Programas > Explorador de Ficheiros, procure o ficheiro .cer ou o ficheiro .p7b e abra-o.

O novo certificado é copiado para o armazém de certificados Intermédio ou Raiz no dispositivo.

#### Consulte também

Ver detalhes do certificado