# bcm94329sdagb board
# $Copyright (C) 2008 Broadcom Corporation$
# $id$

sromrev=3
vendid=0x14e4
devid=0x432f
boardtype=0x4b9

boardrev=0x32

boardflags=0x200

# Specify the xtalfreq if it is otherthan 38.4MHz
xtalfreq=37400

aa2g=1
aa5g=0

ag0=255

# 11g paparams
pa0b0=6003
pa0b1=64086
pa0b2=65195
pa0itssit=62
pa0maxpwr=72
opo=16
mcs2gpo0=0x6666
mcs2gpo1=0x6666

# 11g rssi params
rssismf2g=0xa
rssismc2g=0xb
rssisav2g=0x3
bxa2g=0

# country code
ccode=ALL
cctl=0x0
cckdigfilttype=0
ofdmdigfilttype=1

rxpo2g=2
rxpo2gchnflg=0x1c00

boardnum=1
macaddr=00:11:22:33:44:55

#######
nocrc=1

#for mfgc
otpimagesize=182

# sdio extra configs
hwhdr=0x05ffff031030031003100000

sd_gpout=0
sd_gpval=1
sd_gpdc=0
sd_oobonly=1

#This generates empty F1, F2 and F3 tuple chains, and may be used if the host SDIO stack does not require the standard tuples.
#RAW1=80 02 fe ff

#This includes the standard FUNCID and FUNCE tuples in the F1, F2, F3 and common CIS.
RAW1=80 32 fe 21 02 0c 00 22 2a 01 01 00 00 c5 0 e6 00 00 00 00 00 40 00 00 ff ff 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 20 04 D0 2 29 43 21 02 0c 00 22 04 00 20 00 5A
