目录 » 互联网

# 互联网

如果无法使用互联网，请参见无法使用基于互联网的服务。

网络浏览器快捷方式
书签
历史记录页
更多浏览器功能
文件传送
Web 因子

## 开始浏览

1. 选择菜单 > 互联网。
2. 输入一个网址、搜索词语或书签名称。
3. 滚动到列表中的某一项，然后选择转到或搜索。

## 退出浏览器

1. 当您浏览网页时，选择 然后选择 。
2. 选择退出浏览器。

## 访问 Web 浏览器工具栏

查看网页时，选择 。显示以下选项：

图标 | 功能
| 平移和缩放网页
| 搜索 Web 或输入网址
| 管理您所喜爱的网页
| 管理已从互联网下载的文件

## 互联网设定

用户可以通过以下方式接收或输入数据帐户设定：

- 使用索尼爱立信手机设定自动设置（如果服务提供商支持）。
- 通过接收服务提供商提供的设定自动设定。
- 通过将设定输入到手机中手动设置。

| 可能的话，我们建议用户通过自动方式输入设定，因为这种方式比手动输入更省时省力。

互联网安全和证书

### 手动输入设定

要手动输入设定，您需要从服务提供商处获得设定信息，例如 APN（接入点名称）。

#### 在手机中输入包交换数据帐户设定

1. 选择菜单 > 手机设定 > 连接性 > 互联网设定 > 连接方式：。
2. 滚动到某个数据帐户项目，然后选择选项 > 新建。
3. 选择PS数据。
4. 选择帐户名 > 编辑。
5. 输入数据帐户名称，然后选择确定。
6. 选择接入点名称 > 编辑。
7. 输入服务提供商发送给您的 APN（接入点名称），然后选择确定。
8. 选择保存保存此帐户。
9. 选择创建的数据帐户，然后选择保存。您现在可以使用互联网了。

#### 在手机中输入电路交换数据帐户设定

1. 选择菜单 > 手机设定 > 连接性 > 互联网设定 > 连接方式：。
2. 滚动到某个数据帐户项目，然后选择选项 > 新建。
3. 选择CS数据。
4. 选择帐户名 > 编辑。
5. 输入数据帐户名称，然后选择确定。
6. 选择电话号码 > 编辑。
7. 输入服务提供商提供给您的手机号码，然后选择确定。
8. 选择用户名 > 编辑。
9. 输入服务提供商提供给您的用户名，然后选择确定。
10. 选择密码 > 编辑。
11. 输入服务提供商提供给您的密码，然后选择确定。
12. 选择保存保存此帐户。
13. 选择创建的数据帐户，然后选择保存。您现在可以使用互联网了。

## 调制解调器功能

您的手机有一个内置的调制解调器。 您可以使用它将计算机连接到您的互联网服务提供商 (ISP)，以浏览互联网或管理您的电子邮件信息。

| 您需要在计算机中安装 Sony Ericsson PC Companion。

### 开始前的准备

在您设定计算机和开始使用调制解调器之前，您需要具备以下条件：

- 已订阅支持 EDGE、GPRS 或 3G 的 GSM 手机服务。
- 已订阅包括互联网浏览功能的手机服务。如果您不确定是否已具有此项功能，请与您的网络运营商联系。

### 设定互联网连接

您可以采用以下方法通过手机建立互联网连接：

- Sony Ericsson PC Companion

- 手机的 USB 互联网模式

- Bluetooth™ 无线技术

#### 使用 Sony Ericsson PC Companion 设定互联网连接

Sony Ericsson PC Companion 允许您使用手机与计算机间的连接线连接访问互联网。 使用准许的连接线连接两个设备时，PC Companion 中的 How to connect wizard 将指导您顺利完成连接过程。 自动建立互联网连接有以下三种方式：

- 如果在互联网设定下有一个对应当前运营商的互联网数据帐户，则会自动建立连接。
- 如果在互联网设定下没有对应当前运营商的互联网数据帐户，应用程序将创建一个手机数据帐户。
- 如果手机中没有足够的空间保存互联网数据，将询问您是否覆盖现有数据帐户。

##### 使用 Sony Ericsson PC Companion 连接互联网

1. 双击计算机桌面上的 Sony Ericsson PC Companion 图标。
2. 要打开 How to connect 向导，点击 How to connect 按钮。
3. 在 How to connect 向导中，单击 Next。
4. 选择连接类型： USB cable 或 Bluetooth wireless technology。
5. 点击 Next，然后按照说明操作。
6. 点击 Internet connection。
7. 在 Internet connection 窗口中，点击 Connect。

| 确保信号强度足够建立数据连接。

##### 终止连接

- 单击互联网连接窗口中的断开连接。

### 在 Sony Ericsson PC Companion 中对连接进行管理

当您使用 Sony Ericsson PC Companion 连接至互联网时，您可以通过 Internet connection 窗口中的 Advanced settings 管理连接。 您可以：

- 使用其他连接
- 创建新连接
- 管理您的连接
- 查看连接日志

#### 使用默认连接之外的连接

1. 选择管理连接。管理连接 窗口将打开。
2. 双击该连接。该连接将启动。

#### 创建新连接

1. 选择管理您的连接。管理连接 窗口将打开。
2. 双击创建一个新连接。互联网连接向导 将打开。
3. 请按照说明进行操作。创建的连接将变为默认连接。

#### 管理您的连接

1. 选择管理您的连接。管理您的连接窗口打开。
2. 右键单击要改变的连接图标，然后选择属性。属性窗口打开。
3. 在各种标签中进行所需的更改。
4. 单击确定。

#### 删除连接

1. 选择管理您的连接。管理您的连接窗口打开。
2. 选择要删除的连接图标。按键盘上的删除键。确认信息窗口打开。
3. 单击是。

### 设定 USB 连接线调制解调器

使用 USB 连接线将手机连接到计算机，手机可用作调制解调器。

#### 设定 USB 连接线调制解调器

1. 将 USB 连接线连接到手机和计算机。
2. 手机：选择菜单 > 手机设定 > 连接性 > USB > 高级 > 互联网访问 > 手机连接至互联网。
3. 计算机：网络连接文件夹中将显示新连接。

### 设定蓝牙调制解调器

如果您的计算机支持蓝牙无线技术，则可以将手机连接到计算机上，并将手机用作调制解调器。计算机的网络连接文件夹中将显示出该连接。在开始设定调制解调器前，必须打开手机和计算机中的蓝牙功能。进行蓝牙通信时，建议的最大范围为 10 米（33 英尺），且两个设备间不能有固体障碍物。

#### 设定蓝牙调制解调器

1. 计算机： 双击蓝牙图标。
2. 单击查看范围内的设备。如果未显示出手机，单击搜索范围内的设备。
3. 右键单击手机名称，然后选择配对设备。
4. 选择一个 PIN 码，然后单击确定。
5. 手机：当出现添加到匹配设备？时，选择是。
6. 输入 PIN 码（与以前相同），然后选择确定。
7. 计算机：双击蓝牙设备窗口中的手机名称。
8. 双击串行端口图标。
9. 手机：当出现允许？时，选择是。