
; platform.def
; (Rev. 0403291416)
;
; DO NOT change this file unless you really know what you are doing !!!
;
[Customer T: Tobi (Intel Sibley 512/256, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Tobi (Intel Sibley 512/256, USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24180000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Arno (Intel Sibley 512/128, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Arno (Intel Sibley 512/128, USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24180000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Marcel (Intel Sibley 1024/256, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1_s01_m00_t.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s06_t.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Flash1=0x28000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Marcel (Intel Sibley 1024/256, USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s06_t.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24180000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Flash1=0x28000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Stratus (Intel Sibley 512/128, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Stratus (Intel Sibley 512/128, USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24180000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Disco (Intel Sibley 512/256, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Disco (Intel Sibley 512/256, USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24180000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Nobles (Intel Sibley 512/128, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Nobles (Intel Sibley 512/128, USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24180000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Nox (Intel Sibley 1024/256, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1_s01_m00_t.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s07.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Flash1=0x28000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Nox (Intel Sibley 1024/256, USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s07.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24180000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Flash1=0x28000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Rodeo (Intel Sibley 1024/256, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1_s01_m00_t.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s07.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Flash1=0x28000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Rodeo (Intel Sibley 1024/256, USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s07.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24180000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Flash1=0x28000000,64
Reserved0=0x23FC0000-0x23FFFFFF