
; platform.def
; (Rev. 0403291416)
;
; DO NOT change this file unless you really know what you are doing !!!
;

[Customer T: SGH-B500 (spansion 128/64, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1_s00_m02.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s04_1.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,16

[Customer T: Kabura/Bauhaus(spansion 256/64, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1_s00_m02.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Reserved0=0x21FE0000-0x21FFFFFF

[Customer T: Kabura/Bauhaus(spansion 256/64, USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24180000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Reserved0=0x21FE0000-0x21FFFFFF

[Customer T: ALTO (spansion 256/128, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1_s00_m02.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Reserved0=0x21FE0000-0x21FFFFFF

[Customer T: ALTO (spansion 256/128, USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24180000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Reserved0=0x21FE0000-0x21FFFFFF

[Customer T: ALTO (spansion 512/128, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1_s00_m02.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Reserved0=0x23FE0000-0x23FFFFFF

[Customer T: ALTO (spansion 512/128, USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24180000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64
Reserved0=0x23FE0000-0x23FFFFFF

[Customer T: Ceres (Intel Sibley 512/128, UART)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptreeg_prime_hw1.sre
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s03_m00_4.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64

[Customer T: Ceres (Intel Sibley 512/128, USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
SetupLoaderBaseAddr=0xfc108000
FlashLoader=fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s03_m00_4.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x24180000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64