
; platform.def
; (Rev. 0403291416)
;
; DO NOT change this file unless you really know what you are doing !!!
;

; SAMSUNG MCP (256/1G/256) IMAGE : 28MB
[Customer T: P520 (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s07_m01_1.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,28
Reserved0=0x20000010 - 0x2000ffff
Reserved1=0x21ff0000 - 0x22000000
Reserved2=0x29c00000 - 0x30000000

; SAMSUNG MCP (256/1G/256) IMAGE : 28MB
[Customer T: P520 (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s07_m01_1.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,28
Reserved0=0x20000010 - 0x2000ffff
Reserved1=0x21ff0000 - 0x22000000
Reserved2=0x29c00000 - 0x30000000