
; platform.def
; (Rev. 0403291416)
;
; DO NOT change this file unless you really know what you are doing !!!
;

; SAMSUNG MCP (256/1G/256) IMAGE : 28MB
[Customer T: D830/D840/D910 (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s05_t.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,28
Reserved0=0x20000010 - 0x2000ffff
Reserved1=0x21ff0000 - 0x22000000
Reserved2=0x29c00000 - 0x30000000

; SAMSUNG MCP (256/1G/256) IMAGE : 28MB
[Customer T: D830/D840/D910 (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s05_t.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,28
Reserved0=0x20000010 - 0x2000ffff
Reserved1=0x21ff0000 - 0x22000000
Reserved2=0x29c00000 - 0x30000000

; SAMSUNG MCP (256/1G/256) IMAGE : 16MB
[Customer T: X800/ X810/ E770/ X900/ D520 (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,16
Reserved0=0x20000000 - 0x2000ffff
Reserved1=0x21ff0000 - 0x21ff1fff
Reserved2=0x29000000 - 0x30000000

; SAMSUNG MCP (256/1G/256) IMAGE : 16MB
[Customer T: X800/ X810/ E770/ X900/ D520 (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,16
Reserved0=0x20000000 - 0x2000ffff
Reserved1=0x21ff0000 - 0x21ff1fff
Reserved2=0x29000000 - 0x30000000

; INTEL SIBLEY (512/128) 
[Customer T: T609 / T719 / D807 (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64

; INTEL SIBLEY (512/128) 
[Customer T: T609 / T719 / D807 (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64

; SHARP (512/128)
[Customer T: D357/ X630/ D407/ D347/ S400i (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x24000000,32

; SHARP (512/128)
[Customer T: D357/ X630/ D407/ D347/ S400i (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x24000000,32

; SPANSION (512/128)
[Customer T: X630/ MARBLE (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x24000000,32

; SPANSION (512/128)
[Customer T: X630/ MARBLE (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x24000000,32

; SHARP (256/128)
[Customer T: X660/ IRIS (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32

; SHARP (256/128)
[Customer T: X660/ IRIS (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32

; SAMSUNG MCP (256/1G/256) IMAGE : 26MB
[Customer T: 26MB D808 (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,26

; SAMSUNG MCP (256/1G/256) IMAGE : 26MB
[Customer T: 26MB D808 (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,26

; SAMSUNG MCP (256/1G/256) IMAGE : 24MB
[Customer T: 48MB p900 (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s02.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,48

