S5220-S5229 flashtool telepítés

Telepítsd fel a driver-t
-Húzd bele az ablakba az összes file-t
-Vedd ki, majd tedd vissza a pipát a „Custom Order” előtti négyzetbe
- Next
- Az új ablakban nyomd meg a „Start USB1” gombot
- Akku ki/ akku be
- Csatlakoztasd a gépet a telefonnal
- 2 perc az ablak zöldre vált
- Full Reset: *2767*3855#
Röviden kb. ennyi. 