
; platform.def
; (Rev. 0403291416)
;
; DO NOT change this file unless you really know what you are doing !!!
;

[Customer T: T609 (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s01.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64

[Customer T: T609 (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s01.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,64

[Customer T: D357 (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s01.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x24000000,32

[Customer T: D357 (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s01.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x24000000,32

[Customer T: SGH-X660 (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s01.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32

[Customer T: SGH-X660 (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s01.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32

[Customer T: SGH-E770 (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s01.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,16
Reserved0=0x20008000-0x2000ffff
Reserved1=0x29400000-0x37ffffff

[Customer T: SGH-E770 (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s01.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,16
Reserved0=0x20008000-0x2000ffff
;Reserved0=0x20008000-0x21ffffff
Reserved1=0x29400000-0x37ffffff

[Customer T: SGH-X800 (UARTs)]
MIT=1
SetupLoader=sl_sceptrehp_sgh_std.sre
SetupLoaderBaseAddr=0x00000000
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_s01.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30000000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,16
Reserved0=0x20008000-0x2000ffff
Reserved1=0x29400000-0x37ffffff

[Customer T: SGH-X800 (USB)]
MIT=1
SetupLoaderIgnore=1
FlashLoader=fl_sceptrehp_sgh_hw1_usb_s01.sre
FlashLoaderBaseAddr=0x30080000
StackBaseAddr=0x20000000
Flash0=0x20000000,32
Flash1=0x28000000,128,16
Reserved0=0x20008000-0x2000ffff
;Reserved0=0x20008000-0x21ffffff
Reserved1=0x29400000-0x37ffffff