內容 » 互聯網

# 互聯網

若您無法使用互聯網，請參閱我無法使用互聯網服務。

網上瀏覽器捷徑
書籤
記錄網頁
更多瀏覽功能
檔案傳送
Web feeds

## 開始瀏覽

1. 選擇 目錄 > 互聯網。
2. 輸入一個網址、一段搜尋短句或一個書籤名稱。
3. 翻閱到清單中的一個項目及選擇 進入 或 搜尋。

## 結束瀏覽器

1. 當您在瀏覽網絡時，選擇 然後選擇 。
2. 選擇結束瀏覽器。

## 存取網上瀏覽器工具列

在您查看網頁時，選擇 。下列選項隨即出現：

圖示 | 功能
| 平移與縮放網頁
| 搜尋網絡或輸入網址
| 管理您最愛的網頁
| 管理您已從互聯網下載的檔案

## 互聯網設定

您可以使用以下方法，接收或輸入數據帳戶設定：

- 自動設定，方法是使用 Sony Ericsson 手機設定 (您的服務供應商支援此方法才能使用)。
- 自動設定，方法是從您的服務供應商接收設定。
- 在手機中手動輸入設定。

| 我們建議您自動輸入設定，因為此舉比手動輸入較為省時方便。

互聯網安全設定與認証

### 手動輸入設定

要手動輸入設定，您需要從服務供應商取得設定資料，如接入點名稱 (APN) 等。

#### 在手機中輸入 PS (分組交換) 數據帳戶設定

1. 選擇目錄 > 話機設定 > 連接性 > 互聯網設定 > 連接使用:。
2. 翻閱到一個數據帳戶項目及選擇選項 > 建立新帳戶。
3. 選擇分組交換數據。
4. 選擇名稱 > 編輯。
5. 輸入數據帳戶的名稱，並選擇確定。
6. 選擇接入點名稱 > 編輯。
7. 輸入從服務供應商接收的 APN (接入點名稱)，並選擇確定。
8. 選擇儲存以儲存該帳戶。
9. 選擇您建立的數據帳戶及選擇儲存。您現在便能開始使用互聯網。

#### 在手機中輸入 CS (電路交換) 數據帳戶設定

1. 選擇目錄 > 話機設定 > 連接性 > 互聯網設定 > 連接使用:。
2. 翻閱到一個數據帳戶項目及選擇選項 > 建立新帳戶。
3. 選擇電路交換數據。
4. 選擇名稱 > 編輯。
5. 輸入數據帳戶的名稱，並選擇確定。
6. 選擇電話號碼 > 編輯。
7. 輸入您從服務供應商接收到的電話號碼及選擇確定。
8. 選擇用戶名稱 > 編輯。
9. 輸入您從服務供應商接收到的用戶名稱及選擇確定。
10. 選擇密碼 > 編輯。
11. 輸入您從服務供應商接收到的密碼及選擇確定。
12. 選擇儲存以儲存該帳戶。
13. 選擇您建立的數據帳戶及選擇儲存。您現在便能開始使用互聯網。

## 數據機功能性

您的手機有內置數據機。 您可以使用此功能，把電腦連接至互聯網服務供應商 (ISP)，以瀏覽互聯網或管理您的電子郵件信息。

| 您需要先將 Sony Ericsson PC Companion 安裝到電腦。

### 開始之前

在設置您的電腦與開始使用數據機之前，您需要有：

- 支援 EDGE、GPRS 或 3G 的 GSM 手機服務登記。
- 具備互聯網瀏覽功能的手機服務登記。若不確定是否有此功能，請聯絡您的網絡服務商。

### 設置互聯網連接

您可以使用下列方法，透過手機建立互聯網連接：

- Sony Ericsson PC Companion

- 手機中的 USB 互聯網模式

- 藍牙無線技術

#### 使用 Sony Ericsson PC Companion 設置互聯網連接

Sony Ericsson PC Companion 可讓您在手機和電腦之間使用纜線連接，並進入互聯網。 使用認可的纜線連接兩部裝置時，PC Companion 中的How to connect wizard會指導您完成連接過程。 互聯網連接會以下列三種方式之一建立：

- 如果在 互聯網設定 裡，有目前的網絡服務商所提供的互聯網數據帳戶，就會自動建立連接。
- 如果在 互聯網設定 裡，並沒有目前的網絡服務商所提供的互聯網數據帳戶，應用程式就會建立數據帳戶。
- 如果您的手機沒有足夠空間儲存互聯網數據，應用程式就會要求您覆寫現有的數據帳戶。

##### 使用 Sony Ericsson PC Companion 連接互聯網

1. 在電腦桌面上，按兩下 Sony Ericsson PC Companion 圖示。
2. 要開啟How to connect 精靈，請按How to connect按鈕。
3. 在How to connect 精靈裡，按 Next。
4. 選擇一種連接類型： USB cable或Bluetooth wireless technology。
5. 按Next及依從指示。
6. 按Internet connection。
7. 在Internet connection視窗裡，按Connect。

| 確保信號強度良好，足以建立數據連接。

##### 結束連接

- 點擊互聯網連接視窗中的中斷連接。

### 管理 Sony Ericsson PC Companion 的連接

使用 Sony Ericsson PC Companion 連接到互聯網時，您可以在Internet connection視窗中的Advanced settings目錄中管理您的連接。 您可以：

- 使用另一個連接
- 建立新的連接
- 管理您的連接
- 查看連接記錄

#### 使用預設連接以外的連接

1. 選擇管理您的連接。管理您的連接視窗隨即開啟。
2. 點擊兩下連接。連接隨即啟動。

#### 建立新的連接

1. 選擇管理您的連接。管理您的連接視窗隨即開啟。
2. 點擊兩下建立新的連接。互聯網連接精靈隨即開啟。
3. 依從指示。建立的連接將變成您的預設連接。

#### 管理您的連接

1. 選擇管理您的連接。管理您的連接視窗會開啟。
2. 在想要更改的連接的圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇內容。內容視窗會開啟。
3. 在各個欄目作出想要的變更。
4. 按確定。

#### 刪除連接

1. 選擇管理您的連接。管理您的連接視窗會開啟。
2. 選擇要刪除的連接的圖示。在鍵盤上按刪除鍵。確認視窗會開啟。
3. 按是。

### 設置 USB 傳輸線數據機

您可以把手機當作數據機使用，方法是使用 USB 傳輸線，把手機連接到電腦。

#### 設置 USB 傳輸線數據機

1. 將 USB 傳輸線連接您的手機及電腦。
2. 電話： 選擇 目錄 > 話機設定 > 連接性 > USB > 進階 > 互聯網存取 > 互聯網透過手機。
3. 電腦：在網絡連接資料夾裡，會出現新的連接。

### 設置藍牙數據機

如果您的電腦支援藍牙無線技術，您可以連接手機，並將手機作為數據機使用。連接會在電腦的網絡連接資料夾中出現。開始設置數據機前，必須開啟手機和電腦的藍牙功能。藍牙之間的通訊，建議在 10 米 (33 呎) 的最大範圍內，而且當中沒有固體物件阻擋。

#### 設置藍牙數據機

1. 電腦：在藍牙圖示上按兩下。
2. 按查看範圍內的裝置。如沒有顯示您的手機，按搜尋範圍內的裝置。
3. 在您的手機名稱上按滑鼠右鍵，然後選擇配對裝置。
4. 選擇一組 PIN 碼，然後按確定。
5. 電話：新增至我的裝置? 出現時，選擇是。
6. 輸入 PIN 碼 (和剛才相同) 並選擇 確定。
7. 電腦：在藍牙裝置視窗中，按兩下您的手機名稱。
8. 在序列埠圖示上按兩下。
9. 電話：允許? 出現時，選擇是。